**Требования к сдаваемым средствам измерений**

 Все средства измерений, предъявляемые на поверку в ЦСМ, либо непосредственно у вас в организации, в соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации №1815 от 2 июля 2015 года "Об утверждении порядка проведении поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке", а также рекомендаций Росстандарта, должны быть:

* чистые, расконсервированные
* с техническим описанием, руководством (инструкцией) по эксплуатации
* с методикой поверки
* с паспортом (формуляром)
* свидетельством о последней поверке
* с необходимыми комплектующими
* **иметь заводской (инвентарный) номер на всех СИ**

 Дополнительные требования к СИ, сдаваемым на поверку:

- Средства измерений, имеющие автономное питание, должны предъявляться в рабочем состоянии, с заряженными аккумуляторами и зарядными устройствами.

- Крановые весы предъявляются на поверку со снятыми петлями и крюками.

- Средства измерений геометрических величин предоставляются на поверку без консервации завода-изготовителя. Снятие консервационной смазки осуществляется заказчиком, либо исполнителем, но как самостоятельная услуга в соответствии с Прейскурантом.

- Приемники спутниковые геодезические предоставляются на поверку в комплекте с трегером и кабелем для соединения с компьютером.

- Тахеометры электронные предоставляются на поверку в комплекте с трегером. Обязательно сообщить о персональном пароле или его отсутствии.

- Анализаторы молока и соматических клеток принимаются в поверку с чистой ультразвуковой измерительной камерой и капиллярами. Анализаторы молока дополнительно должны иметь интерфейсный кабель для подключения к компьютеру.

- Электроды на рН, ионоселективные электроды, электроды для растворенного кислорода принимаются только заправленными соответствующими растворами со смоченными измерительными частями в защитных колпачках. Электроды для определения растворенного кислорода должны иметь в комплекте запасную мембрану.

- Газоанализаторы "Палладий" принимаются в поверку в упаковке с указанием строго горизонтального расположения прибора при транспортировке.

- Поверка кислородных манометров осуществляется только при наличии гарантийного письма о проведении подготовки к поверке (обезжиривание внутренних и наружных элементов СИ), отсутствии контакта манометров с маслом за подписью руководителя на официальном бланке предприятия.

- гигрометры психрометрические марки ВИТ-1, ВИТ-2 сдаются в поверку без фитиля.